**附件：**

**主要技术规格及参数：**

**一、**本艾灸排烟系统需满足三个艾灸室共15张艾灸床位的排烟，**详见竟谈文件附件图纸。**

**二、材料：**

1、专用≥4mm厚的高透明亚克力环保材料，一次热压成型，耐高温，防重击碰撞；

2、规格：长≥90cm，宽≥60cm,高≥18cm，中心孔直径≥160mm；

3、不挡做灸任何视线。

**三、吸力控风阀：**

1、专用耐高温风量调节阀，无磨损，根据需要任意调节风量；等。