## 附件一：

**采购项目需求**

**技术要求：**

1. 维修配件参数要求

## 计算机主机：CPU不低于I7，运行内存不低于16G，硬盘不低于256GB+4TB,其中系统盘需为固态硬盘。

1. 显示器：尺寸不低于24英寸，分辨率不低于1920\*1080。

## 摄像头：需同时满足如下条件，支持360度无极旋转；支持30倍光学变焦；支持12倍数字变焦；支持360倍总变焦；支持日夜自动切换；分辨率不低于1920\*1080P。

1. 高清视频软件：需同时满足以下条件，同步记录采集和回放视频分辨率≥1920\*1080P；支持日夜自动转换。
2. 采集回放软件：需同时满足以下条件，
3. ECG滤波功能：在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波功能，排除ECG对脑电图的干扰，并有自动和手动滤除功能，提供功能截图证明。
4. 三维地形图:三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，病灶源定侧定位，提供软件截图证明。
5. 波形局部放大和自动测量：对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值。
6. 维修技术人员应具有相关医疗设备的维修经历，并提供相应的佐证材料，包括但不限于相关资格证书、与相关医疗卫生单位的维修合同等。
7. 要求维修更换的配件为同型号的原厂配件，且能提供相应的佐证材料。
8. 在设备维修过程中，如设备发生其它故障应保证能提供原厂备件免费维修，达到设备原有质量，如无法解除故障，按原价赔偿。
9. 维修结束后仪器可以正常使用，达到设备原有性能，满足临床科室使用要求。
10. 保修期自验收合格之日起计算，若保修期内出现相同故障，应能提供原厂备件免费维修，达到设备原有性能。
11. 保修期不低于12个月。

**商务要求：**

1. 维修时间：

签订合同后，接到采购人维修通知10个工作日内完成维修。

1. 维修地点：

采购人指定地点。

1. 设备验收：

按院方要求完成维修一个月后，由采购人组织验收，最终验收报告由采购人出具。核对无误双方签字确认。

1. 履约保证金：

中标人须按成交金额的5%缴纳履约保证金，履约保证金由采购人收取，验收合格，确认产品无质量问题，质保期结束后履约保证金一次性无息退还。

1. 付款方式：

经正式验收合格后凭正式有效的税务发票支付一次性支付全部合同款项。