**服务器配置清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务器名称** | **操作系统** | **数据库类型** | **服务器配置** | **数量** | **备注** |
|  | HIS | windows server 2016 | sqlserver 2016 | 56核256G SSD C盘：200G D盘：2T | 2 |  |
|  | CIS、临床路径 | windows server 2016 | sqlserver 2016 | 56核256G SSD C盘：200G D盘：2T | 2 |  |
|  | 疾病监测报告管理系统、医院感染管理信息系统、不良事件管理软件 | windows server 2016 | sqlserver 2016 | 16核32G C盘：200G D盘：500G | 1 |  |
|  | 医务管理软件、治疗管理系统 | windows server 2016 | sqlserver 2016 | 32核64G C盘：200G D盘：1T | 1 |  |
|  | 耗材物流管理系统、设备精细化管理系统 | windows server 2016 | sqlserver 2016 | 16核32G C盘：200G D盘：500G | 1 |  |
|  | 护理信息系统 | windows server 2016 | sqlserver 2016 | 16核32G C盘：200G D盘：2T | 1 |  |
|  | 移动护理(PDA) | windows server 2016 | sqlserver 2016 | 16核32G C盘：200G D盘：2T | 1 |  |
|  | 病案系统 | windows server 2016 | sqlserver 2016 | 32核64G C盘：200G D盘：2T | 1 |  |
|  | 孕产管理系统 | windows server 2016 | sqlserver 2016 | 32核64G C盘：200G D盘：2T | 1 |  |
|  | 实验室信息管理系统S-LIMS（LIS) | windows server 2016 | sqlserver 2016 | 32核128G C盘：200G D盘：2T | 1 |  |
|  | 放射报告管理信息系统PACS | windows server 2016 | sqlserver 2016 | 56核128G C盘：200G D盘：50T | 1 |  |
|  | HDW、EMPI\MDM | windows server 2016 | sqlserver 2016 | 32核64G C盘：200G D盘：3T | 1 |  |
|  | 集成平台ESB | windows server 2016 | sqlserver 2016 | 32核64G C盘：200G D盘：5T | 1 |  |
|  | 临床数据中心CDR | windows server 2016 | sqlserver 2016 | 32核64G C盘：200G D盘：5T | 1 |  |
|  | 智能BI、临床辅助决策支持信息系统（CDSS） | windows server 2016 | sqlserver 2016 | 16核32G C盘：200G D盘：500G | 1 |  |
|  | WINEX运维云平台服务器 | 欧拉 |  | 8核16G 500G磁盘 | 1 |  |
|  | WINEX中间件集群节点 | 欧拉 | 16核32G 500G磁盘 | 3 |  |
|  | WINEX数据中台应用、WINEX数据中台中间件、WINEX数据中台数据库 | 欧拉 | 32核64G 500G磁盘 | 1 |  |
|  | WINEX门诊业务APP服务器 | 欧拉 | 32核64G 500G磁盘 | 1 |  |
|  | WINEX DB\_SERVER | windows server 2016 | sqlserver 2016 二进制 | 32核128G SSD C盘：200G D盘：2T | 2 |  |
|  | 移动支付 | windows server 2016 | sqlserver 2016 | 16核32G C盘：200G D盘：500G | 1 | 　 |
|  | OA | windows server 2016 | Oracle 19C | 16核32G C盘：200G D盘：1T | 1 |  |
|  | 手麻 | windows server 2016 |  | 16核32G C盘：200G D盘：500G | 1 |  |
|  | CA | windows server 2016 |  | 8核16G C盘：200G D盘：500G | 1 |  |
|  | 随访 | windows server 2016 |  | 8核16G C盘：200G D盘：500G | 1 |  |
|  | HRP | windows server 2016 |  | 16核32G C盘：200G D盘：1T | 3 |  |
|  | 外网接口服务器 | windows server 2016 | 　 | 8核16G C盘：200G D盘：200G | 1 | 　 |
|  | 内网接口服务器 | windows server 2016 | 　 | 8核16G C盘：200 D盘：200G | 1 | 　 |

该服务器配置清单仅供参考